**PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019 – TCE/RN**

**ANEXO IV- MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/RN

Prezados Senhores:

 Apresentamos a V. Sa nossa proposta para o objeto do Pregão Presencial nº 11/2019, declarando que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital de licitação e seus anexos, conforme demonstrativo abaixo de nossa proposta de preço:

Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Fone: Fax: E-mail:

Para fins de Pagamento:

Banco:.................................Agência: ...........................Conta Corrente:.......................................

Prazo de validade desta proposta: 60 (Sessenta) dias (mínimo).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNID.** | **CÓDIGO SINAPI** | **QUANT.** | **PREÇO UNITÁRIO (R$)** | **PREÇO TOTAL (R$)** |
|  | **DEMOLIÇÕES E RETIRADAS** |  |  |  |  |  |
| **01** | Desmontagem e remoção de painéis de divisórias de madeira | m² | 85378 | 160 |  |  |
| **02** | Retirada de telhas onduladas ou metálicas | m² | 72231 | 180 |  |  |
| **03** | Remoção de vidro comum | m² | 85421 | 100 |  |  |
| **04** | Retirada cuidadosa de azulejos/ladrilhos e argamassa de assentamento | m² | 73896/1 | 100 |  |  |
| **05** | Retirada de aparelhos de iluminação c/ reaproveitamento de lâmpadas | unid. | 85332 | 50 |  |  |
| **06** | Retirada de aparelhos sanitários | unid. | 85333 | 15 |  |  |
| **07** | Retirada de esquadrias metálicas | m² | 85334 | 50 |  |  |
| **08** | Retirada de tubulação s/ escavação ou rasgo em alvenaria | m | 85336 | 10 |  |  |
| **09** | Demolição de piso revestido com ladrilho ou porcelanato | m² | 85367 | 40 |  |  |
| **10** | Demolição de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro, espessura ate 4cm | m² | 73801/2 | 50 |  |  |
| **11** | Retirada de pavimentação em pré-moldados de concreto com reaproveitamento | m² | 85375 | 300 |  |  |
| **12** | Remoção de proteção mecânica de impermeabilização | m² | 85382 | 50 |  |  |
| **13** | Remoção de rodapé cerâmico | m | 85411 | 40 |  |  |
| **14** | Retirada de folhas de porta de passagem ou janela | und. | 72142 | 40 |  |  |
| **15** | Retirada de batentes de madeira | und. | 72143 | 40 |  |  |
| **16** | Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento | m² | 97640 | 60 |  |  |
| **17** | Retirada de bancada com reaproveitamento | und. | COMP | 2 |  |  |
| **18** | Retirada de divisória leve com reaproveitamento | m² | COMP | 70 |  |  |
| **19** | Retirada de divisória leve sem reaproveitamento | m² | COMP | 50 |  |  |
| **20** | Remoção de fiação elétrica | m | 85407 | 500 |  |  |
| **21** | Remoção de pintura pva/acrílica | m² | 72125 | 300 |  |  |
| **22** | Remoção de pintura existente à óleo ou esmalte sintético | m² | 79516/1 | 60 |  |  |
| **23** | Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores iguais a 40 mm | m | 90443 | 6 |  |  |
|  | **ESTRUTURA** |   |   |   |  |  |
| **24** | Concreto armado dosado 15 mpa inclusive material p/ 1 m³ preparo conforme composição 5845 conforme composição 7090 14 m² de área moldada formas e escoramento conforme composição 5306 e 5708 60 kg de aço ca-50 inclusive mão de obra p/corte dobragem montagem e colocação | m³ | 73346 | 2 |  |  |
| **25** | Rufo em concreto armado, largura 40cm e espessura 3cm | m | 74098/1 | 50 |  |  |
|  | **PAREDES E PAINÉIS** |   |   |   |  |  |
| **26** | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19 x19cm (espessura 9cm) | m² | 87503 | 40 |  |  |
| **27** | Parede em gesso acartonado sem emassamento, espessura = 95mm (fornecimento e montagem) | m² | COMP | 30 |  |  |
| **28** | Divisória (n2) painel/vidro - painel mso/colméia e=35mm - perfis simples alumínio anodizado natural - colocada | m² | 13361 | 150 |  |  |
| **29** | Divisória (n2) painel/vidro - painel mso/colméia e=35mm - perfis simples alumínio anodizado natural - (montagem) | m² | COMP | 120 |  |  |
| **30** | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm | m² | 72117 | 70 |  |  |
|  | **COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES** |   |   |   |  |  |
| **31** | Cobertura com telha ondulada de alumínio, espessura de 0,7 mm | m² | 84039 | 160 |  |  |
| **32** | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação, excluindo madeiramento | m² | 74088/1 | 20 |  |  |
| **33** | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50cm | m | 72105 | 50 |  |  |
| **34** | Rufo em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm | m | 72107 | 50 |  |  |
| **35** | Manta impermeabilizante a base de asfalto - fornecimento e instalação | m² | 73968/001 | 50 |  |  |
| **36** | Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia (media), traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2cm. | m² | 5968 | 50 |  |  |
| **37** | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação de emulsão asfáltica, e=3mm | m² | 73753/1 | 50 |  |  |
|  | **ESQUADRIAS** |  |  |  |  |  |
| **38** | Kit de porta de madeira, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação | und. | 90843 | 10 |  |  |
| **39** | Recolocação de folhas de porta de passagem ou janela, considerando reaproveitamento do material | m² | 72144 | 20 |  |  |
| **40** | Janela de alumínio, tipo correr ou maximar, convencional, inclusive assentamento | m² | 73809 | 10 |  |  |
| **41** | Recolocação de batentes de madeira, considerando reaproveitamento de material | und. | 72146 | 20 |  |  |
| **42** | Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm | m | 84855 | 100 |  |  |
| **43** | Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, padrão médio fornecimento e montagem. | und. | 90802 | 10 |  |  |
| **44** | Porta para divisória tipo painel mso/colméia, com ferragens - 0,80 x 2,10m | und. | COMP | 10 |  |  |
| **45** | Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira compensada, revestida com laminado texturizado, 60x160cm, incluso marco e dobradiças | und. | 74139/2 | 6 |  |  |
| **46** | Tranqueta de latão cromado para fechadura de porta de banheiro com roseta de latão cromado sem fechadura e maçaneta | und. | 84878 | 10 |  |  |
| **47** | Fechadura de embutir reforçada completa, de segurança, com cilindro, porta externa, acabamento padrão médio | und. | 84866 | 20 |  |  |
| **48** | Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador | und. | 84885 | 2 |  |  |
| **49** | Mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado | und. | 84886 | 2 |  |  |
| **50** | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm, fixado com borracha de vedação (colocado) | m² | 72117 | 70 |  |  |
| **51** | Vidro liso comum transparente, espessura 5mm, fixado com borracha de vedação (colocado) | m² | 84957 | 50 |  |  |
| **52** | Porta de vidro temperado, 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios | und. | 73838/1 | 10 |  |  |
|  | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES DE LÓGICA, TELEFONIA E SONORIZAÇÃO** |  |  |  |  |  |
| **53** | Ponto corrente monofásico externo inclusive tomada 2p+t | ponto | COMP | 120 |  |  |
| **54** | Fornecimento e lançamento de canaleta dutotec duplo d, na cor bege com tampa, terminais, curvas, caixas e junções com conduíte garganta | m | COMP | 200 |  |  |
| **55** | Instalação luminária aparente/embutida no teto | und. | COMP | 20 |  |  |
| **56** | Fornecimento de luminária aparente | und. | COMP | 20 |  |  |
| **57** | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und. | 91953 | 10 |  |  |
| **58** | Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | und. | 91955 | 5 |  |  |
| **59** | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und. | 91959 | 5 |  |  |
| **60** | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und. | 91967 | 5 |  |  |
| **61** | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | und. | 92000 | 70 |  |  |
| **62** | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | und. | 92001 | 30 |  |  |
| **63** | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação | und. | 74130/001 | 50 |  |  |
| **64** | Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica - fornecimento e instalação | und. | 84402 | 4 |  |  |
| **65** | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação | und. | 83463 | 4 |  |  |
| **66** | Quadro de distribuição para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão telebrás, fornecimento e instalação | und. | 83371 | 4 |  |  |
| **67** | Quadro de distribuição para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão telebrás, fornecimento e instalação | und. | 83370 | 2 |  |  |
| **68** | Ponto lógica embutido inclusive fiação e tomada | ponto | COMP | 80 |  |  |
| **69** | Ponto telefone embutido inclusive fiação e tomada | ponto | COMP | 20 |  |  |
| **70** | Ponto lógica aparente inclusive fiação e tomada | ponto | COMP | 80 |  |  |
| **71** | Ponto telefone aparente inclusive fiação e tomada | ponto | COMP | 20 |  |  |
| **72** | Identificação e certificação de rede de lógica inc. Emissão de relatório | und. | COMP | 160 |  |  |
|  | **INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS** |   |   |   |  |  |
| **73** | Tubulação PVC soldável rígido para esgoto, serie normal, diâmetro 40 mm | m | 89711 | 12 |  |  |
| **74** | Tubulação PVC soldável rígido para esgoto, serie normal, diâmetro 50 mm | m | 89712 | 12 |  |  |
| **75** | Tubulação PVC soldável rígido para esgoto, serie normal, diâmetro 75 mm | m | 89713 | 12 |  |  |
| **76** | Tubulação PVC soldável rígido para esgoto, serie normal, diâmetro 100 mm | m | 89714 | 12 |  |  |
| **77** | Tubulação PVC soldável rígido para água fria, diâmetro 20 mm | m | 91784 | 12 |  |  |
| **78** | Tubulação PVC soldável rígido para água fria, diâmetro 25 mm | m | 91785 | 12 |  |  |
| **79** | Tubulação PVC soldável rígido para água fria, diâmetro 32 mm | m | 91786 | 12 |  |  |
| **80** | Porta sabão líquido instalado | und. | COMP | 20 |  |  |
| **81** | Aparelho misturador de mesa para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação | und. | 86905 | 10 |  |  |
| **82** | Aparelho misturador de mesa para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. | und. | COMP | 4 |  |  |
| **83** | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. | und. | 89957 | 50 |  |  |
| **84** | Mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação | und. | 74234/001 | 2 |  |  |
| **85** | Válvula de acionamento para mictório | und. | FORN | 2 |  |  |
| **86** | Caixa sifonada, PVC, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. | und. | 89482 | 20 |  |  |
| **87** | Ralo sifonado, PVC, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. | und. | 89709 | 20 |  |  |
|  | **REVESTIMENTOS** |   |   |   |  |  |
| **88** | Chapisco em parede com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3, espessura de 5 mm | m² | 87878 | 80 |  |  |
| **89** | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área menor que 5m², espessura de 20mm, com execução de taliscas | m² | 87527 | 80 |  |  |
| **90** | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces inter nas de paredes de ambientes com área maior que 10m², espessura de 20mm | m² | 87533 | 80 |  |  |
| **91** | Revestimento de paredes com cerâmica esmaltada 10x10cm, pei-4, assentada com argamassa colante e rejunte, exclusive emboço | m² | COMP | 160 |  |  |
| **92** | Divisória em granito cinza andorinha polido, esp = 3cm, assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 79626 | 2 |  |  |
| **93** | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame | m² | 73986/1 | 100 |  |  |
| **94** | Forro de gesso acartonado estruturado (fornecimento e montagem) | m² | COMP | 100 |  |  |
|  | **PAVIMENTAÇÃO** |   |   |   |  |  |
| **95** | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 5cm. | m² | 87692 | 30 |  |  |
| **96** | Contrapiso autonivelante, aplicado sobre laje, aderido, espessura 3cm | m² | 88477 | 30 |  |  |
| **97** | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². | m² | 87251 | 50 |  |  |
| **98** | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m² | m² | 87259 | 50 |  |  |
| **99** | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m² | m² | 87263 | 50 |  |  |
| **100** | Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) acabamento rústico espessura 2cm, preparo mecânico da argamassa | m² | 73974/1 | 30 |  |  |
| **101** | Piso em placa de borracha antiderrapante, 500x500x3,5mm, inclusive base de regularização, argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3, esp.=3cm | m² | 84186 | 20 |  |  |
| **102** | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 6 cm | m² | 92397 | 200 |  |  |
| **103** | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês | m | 88649 | 40 |  |  |
| **104** | Soleira de granito cinza andorinha, larg.=15cm, esp.=2 cm | m | 20232 | 8 |  |  |
|  | **PINTURA** |  |  |  |  |  |
| **105** | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. | m² | 88497 | 1.000 |  |  |
| **106** | Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão. | m² | 88483 | 1.000 |  |  |
| **107** | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos | m² | 88488 | 200 |  |  |
| **108** | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 88489 | 1.000 |  |  |
| **109** | Emassamento com massa a óleo, duas demãos | m² | 74133/2 | 20 |  |  |
| **110** | Látex pva em parede interna e teto existentes com 02 demãos, sem massa corrida e liquido selador, inclusive lixamento | m² | 88489 | 1.000 |  |  |
| **111** | Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco | m² | 74065/2 | 30 |  |  |
| **112** | Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão) | m² | 6067 | 30 |  |  |
| **113** | Pintura acrílica em piso cimentado três demãos | m² | 79500/2 | 50 |  |  |
| **114** | Revestimento texturizado de alta camada em paredes interna e externa, aplicado com desempenadeira | m² | 88431 | 300 |  |  |
| **115** | Verniz sintético em madeira, duas demãos | m² | 40905 | 50 |  |  |
|  | **DIVERSOS** |  |  |  |  |  |
| **116** | Limpeza geral da obra | m² | 9537 | 500 |  |  |
| **117** | Limpeza vidro comum | m² | 73948/8 | 120 |  |  |
|  |  | **VALOR GLOBAL:** R$ (...) |

(local e data)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nome e assinatura do representante legal)